|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| clr | 输出（指令） | 输入（地址） |
| 1 | 0x14000007 | 0 |
| 2 | 0x54FFFF64 | 7 |
| 3 | 0x94000002 | 2 |
| 4 | 0xD503201F | 4 |
| 5 | 0xD61F03C0 | 5 |
| 6 | 0xD503201F | 3 |
| 7 | 0xD503201F | 4 |
| 8 | 0xD61F03C0 | 5 |
| 9 | 0xD503201F | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | Irom输出 | Drom输出 | Rram数据(观察始终只有地址为1的位置有数据) |
| 1 | 0xD2800021 | 1 | 0 |
| 2 | 0xD2A00202 | 0x100000 | 0 |
| 3 | 0xF8400020 | AA | 0 |
| 4 | 0xF8001040 | 0 | AA |
| 5 | 0xB1000421 | 2 | AA |
| 6 | 0xD100143F | 0 | AA |
| 7 | 0xF100143F | FFFFFFFFFFFFFFFD | FF |
| 8 | 0x54000040 | 0 | FF |
| 9 | 0x97FFFFFA | FF | FF |
| 10 | 0xF8400020 | AA | 80 |